# Andmeallikad

Kõik andmed on **avalikud ja tasuta** — see on metoodika oluline eelis (kaudne hindamine ilma kallite loendusteta).

## 1. OpenStreetMap (OSM)

- **Allikas:** `https://www.openstreetmap.org` (OSMnx kaudu)
- **Kasutus:** teedevõrgustik, valla piirid
- **Võrgustiku filter:** `CUSTOM_FILTER` — sõidukiteed + kohalikud teed + service + track:
  ```
  ["highway"]["area"!~"yes"]["highway"!~"cycleway|footway|path|pedestrian|steps|corridor|..."]
  ["motor_vehicle"!~"no"]
  ```
- **Kraam:** `osmnx.graph_from_polygon(boundary, custom_filter)`
- **CRS:** EPSG:3301 (Eesti riiklik koordinaatsüsteem)
- **Cache:** `liiklussagedus/cache/` — OSMnx vahemälu (vältida korduvat allalaadimist)

### Teede klassifikatsioon

| Klass | highway-tagid |
|-------|---------------|
| Riigiteed (major) | `trunk`, `trunk_link`, `primary`, `secondary`, `tertiary` (+ _link) |
| Kohalikud teed (local) | `residential`, `unclassified`, `service`, `track`, `living_street` |

### Väljapääsupunktid

`exit_nodes = local_nodes ∩ major_nodes` — kohaliku võrgustiku sõlmed, mis on ühtlasi riigiteede sõlmed. Need on piirid, kus kohalik liiklus "voolab" riigimaanteele.

## 2. WorldPop (rahvastik)

- **Allikas:** `https://data.worldpop.org/GIS/Population/Global_2000_2020/2020/EST/est_ppp_2020.tif`
- **Formaat:** 100 m ruumiline raster, rahvaarv ruudustiku kohta
- **Kasutus:** igale teede sõlmele lähima rahvastiku määramine
- **Cache:** `liiklussagedus/data/est_ppp_2020.tif` (~47 MB)
- **Filtreerimine:** hõreda asustusega alad `< 10 inimest/km²` (`SPARSE_THRESHOLD`)

## 3. Transpordiamet / riiklikud registrid (tulevik)

- Riigimaanteede liiklusloendused — avalikud (maanteede registri liiklusandmed)
- Maanteeandmed, teekatte klassid — teeregister
- **Seos:** kohalike teede hinnang tuleb siduda riigiteede loendustega validatsiooniks

## 4. Maa-amet (tulevik)

- Katastriüksused, aadressandmed, hooned — juurdepääsetavuse analüüsi jaoks
- (Kasutatud olemasolevas Valga juurdepääsetavuse artiklis)

## Andmete kvaliteedimärkused

- OSM-i hõlmatus on maapiirkondades Eestis hea, kuid hoonete/teede attribuudid võivad erineda
- WorldPop on modelleeritud rahvastik — mitte täpne loendus; see on metoodika üks peamisi täpsuspiiranguid
- Valla piirid OSM-ist vajavad kontrolli (halduspiirid vs OSM-i admin boundary)
